**14.03.2019 Г № 17-П**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ИВАНИЧЕСК»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИВАНИЧЕСК»**

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», администрация муниципального образования «Иваническ»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Проект устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования «Иваническ» (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в периодическом информационном бюллетене «Иванический вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Иваническ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Иваническ»

И.А. Гарбуз

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования «Иваническ»

от 14.03.2019 г. № 17-п

(Приложение)

**ПРОЕКТ УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИВАНИЧЕСК»**

**Паспорт Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Проекта:** | Проект устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования «Иваническ» |
| **Основание разработки Проекта:** | * Федеральный Закон № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»; * Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»»; * Устав муниципального образования «Иваническ» |
| **Заказчик Проекта:  Разработчик Проекта:** | Администрация муниципального образования «Иваническ»  Администрация муниципального образования «Иваническ» |
| **Основная цель Проекта:** | Реализация полномочий администрации муниципального образования «Иваническ» в части организации ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ |
| **Задачи Проекта:** | 1. Выявить обеспеченность поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища.  2. Выявить:  - соответствие имеющихся и функционирующих кладбищ   санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – по размещению кладбища;  - возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.  3. Определить мероприятия:  - по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбищ;  - по обустройству новых территорий под общественные кладбища. |
| **Сроки и этапы реализации Проекта:** | Срок реализации проекта – 2019 – 2025 г.г. |
| **Основные исполнители Проекта:** | - Администрация муниципального образования «Иваническ»  - общественные организации, действующие на территории сельского поселения ;  - юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории поселения;  - население поселения. |
| **Источники финансирования Проекта** | Проект финансируется из местного, районного бюджетов. Средства предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей. |

1. **Введение**

Потребность в разработке Проекта устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования «Иваническ»(далее – Проект) обусловлена необходимостью реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит чёткое представление о целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях устройства общественных кладбищ на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

1. **Выявление обеспеченности поселения в имеющихся и**

**функционирующих на территории поселения**

**общественных кладбищах**

**2.1. Административное деление**

В состав муниципального образования «Иваническ»(далее – Поселение) входят кроме административного центра – село Иваническое – четыре населенных пункта: деревня Шалоты, деревня Ключи, деревня Отрадная, деревня Киркей. Расстояние от с. Иваническое до районного центра, п. Кутулик - 50 км, до столицы региона, г. Иркутск, - 230 км.

Общая площадь Поселения составляет 17930 га. Численность населения по данным на 01.01.2019 года составила 1517 человек, в том числе: с. Иваническое – 781 человек, д. Шалоты– 138 человека, д. Ключи – 69 человек, д. Отрадная – 336 человек, д. Киркей- 193 человек.

**2.2.Наличие общественных кладбищ, сложившееся осуществление захоронений.**

На территории Поселения захоронения осуществляются:

- умерших граждан, проживавших в с. Иваническое– на существующем кладбище традиционного типа в с. Иваническое площадью 1,10 га;

- умерших граждан, проживавших в д. Шалоты – на существующем кладбище традиционного типа д. Шалоты площадью 1,25 га.

- умерших граждан, проживавших в д. Ключи – на существующем кладбище традиционного типа д. Ключи площадью 0,43 га.

- умерших граждан, проживавших в д. Отрадная – на существующем кладбище традиционного типа д. Отрадная площадью 0,51 га.

- умерших граждан, проживавших в д. Киркей – на существующем кладбище традиционного типа д. Киркей площадью 0,24 га.

- умерших граждан, проживавших в д. Киркей – на существующем кладбище традиционного типа д. Киркей площадью 0,32 га.

**2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок**

(расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года N 712-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области»)

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы | Норма-тивная потреб-ность (га) | В том числе: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая ситуация | требуется запроек-тировать |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 га на 1 тыс. жителей |  |  |  |
| Иваническое | га | 0,781 тыс.чел. х 0,24 га = **0,188** | 1,10 | 0 |
| Шалоты | га | 0,138 . х 0,24 = **0,03** | 1,25 | 0 |
|  | Ключи | га |  | 0,69. х 0,24 га = **0,16** | 0,43 | 0 |
|  | Отрадная | га |  | 0,336. х 0,24 га = **0,08** | 0,51 | 0 |
|  | Киркей | га |  | 0,193 тыс.чел. х 0,24 га = **0,05** | 0,24 | 0 |
|  | Киркей | га |  | 0,193 . х 0,24 га = **0,05** | 0,32 | 0 |

**2.4. Обеспеченность Поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах**

Из расчета выявлено, что в обоих населенных пунктах муниципального образования, площадь существующих кладбищ многократно превышает нормативную, поэтому нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ.

Выводы:

1. Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2. Необходимо выявить соответствие имеющихся и функционирующих кладбищ Поселения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

1. **Выявление соответствия к размещению имеющихся и**

**функционирующих кладбищ гигиеническим требованиям,**

**санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования СанПиН 2.1.2882-11 | | Существующее положение на кладбищах Поселения | | | | | |
| с. Иваническое | д. Шалоты | д. Ключи | д. Отрадная | | д. Киркей  2 кладбища |
| Не разрешается размещать кладбища на территориях: | первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | | соблюдается |
| первой зоны санитарной охраны курортов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | | соблюдается |
| с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | | соблюдается |
| со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | | соблюдается |
|  | на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | | соблюдается |
| Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям | иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | | соблюдается |
| не затопляться при паводках | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | | соблюдается |
| иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | | соблюдается |
| иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18% | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | |
| Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: | от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | |
| от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | |

Выводы:

1.Имеющиеся и функционирующие на территории Поселения кладбища соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ необходимо определить мероприятия по устройству имеющихся и функционирующих на территории Поселения кладбищ.

**4. Определение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбищ с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования. СанПиН 2.1.2882-11 | | Существующее положение на кладбищах Поселения | | | | | | | | | |
| с. Иваническое | д. Шалоты | | д. Ключи | | д. отрадная | | д. Киркей  2 кладбища | | |
| п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть | наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | | |
| систему дренажа | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | | |
| обваловку территории | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбища находятся на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод а | | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | | |
| характер и площадь зеленых насаждений | Имеются зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения | Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения | | Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения | | Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения | | Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения | | |
| организацию подъездных путей и автостоянок | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | | |
| планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | | | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | |
|  | разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища) | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | | | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | | | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | |
| канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.  В соответствии  с п.6.4.при отсутствии центрального водоснабжения и канализации в населенном пункте допускается устройство шахтных колодцев | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | | | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | | | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | |
| п.  6.6.  п.  6.7. | На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.  Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). | - в мае и до выпада устойчивого снежного Имеются зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова покрова – в октябре | Имеются зеленые насаждения, характерные для хвойного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | Имеются зеленые насаждения, характерные для хвойного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | | | | Имеются зеленые насаждения, характерные для хвойного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | | | Имеются зеленые насаждения, характерные для хвойного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре |

**5. Выполнение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих**

**на территории Поселения кладбищ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Количество, период проведения работ | | | | | | | |
| с. Иваническое | д. Шалоты | | д. Ключи | д. Отрадная | д. Киркей | | |
|  | |  |
| Установка площадок и урн для мусора, общественных туалетов | 2018-2019г. | 2020г. | | 2021г. | 2022г | 2023 г | | 2024г |
| Расчистка от сухостойных деревьев, прореживание | 2019г. | 2021г. | | 2020г. | 2024г | 2025г | | 2025 г |
| Вывоз мусора | ежегодно по мере надобности | ежегодно по мере надобности | | ежегодно по мере надобности | ежегодно по мере надобности | ежегодно по мере надобности | ежегодно по мере надобности | |  |
| Очистка подъездных путей и стоянок автотранспорта | ежегодно в зимний период по мере надобности | | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | |

**6. Оценка эффективности мероприятий Проекта**

Выполнение включённых в Проект мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации позволит соблюсти гигиенические требования при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ с целью реализации гражданами права на благоприятную среду обитания, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

**7. Организация контроля за реализацией Программы**

Организационная структура управления Проектом базируется на существующей схеме исполнительной власти сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава поселения осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Специалисты администрации поселения осуществляют следующие функции:

- контроль выполнение плана мероприятий;

- формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

- подготовка предложений, заявок связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.